Schweizerische Hauptstrasse / Verbindungsstrassen
Kanton Graubünden
Mappe ...…..	Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018 (dieses Feld ist zu löschen) 2142	Beilage ...…..
Strassennummer
Str. Nr.Str. Nr.
StrassennameStrassenzug	Bauabschnitt:	Km
Strassenanfang	0.00
Strassenname	Kunstbautenname
Strassenende	KM-ENDE
xx yy zzEffektive Baulänge: m
bauprojekt
KunstbautennameKunstbautenname
Projektbasis
Plan Nr.: Plannummer /	DatumDatum: Datum
Kantonale Behörde:	Eingangsstempel:	IngenieurbüroIngenieurbüro ZusatzDer Projektverfasser
Strasse NrDie Regierung des PLZKantons Graubünden	Ingenieurbüro Ingenieurbüro Zusatz Strasse Nr. PLZ Ort
OrtTiefbauamt Graubünden	xx yy zz Kunstbauten-Nr.:

Hinweise(Seite nach Erstellung Dokument löschen & Inhaltsverzeichnis anpassen)

ASK-Felder in der Titelseite → Titelseite anwählen → alles markieren (Ctrl + A) → F9 drücken, dann erscheinen die Eingabefelder!!!

Textangaben sind nicht abschliessend. Die Angaben sind zu korrigieren, erweitern oder zu löschen.

Rot geschriebene Bereiche im Dokument sind anzupassen oder zu entfernen.

Sämtliche Formatvorlagen sind bereits definiert: alle Formatvorlagen mit "TB_" gehören zur Titelseite. Die restlichen Formatvorlagen gehören zum Hauptdokument (Formatvorlagen → "verwendet" anzeigen).
Dies sind: Fusszeile, Inhaltsverzeichnisüberschrift, Kopfzeile, Marginalie, Standard, Tabellenaufzählung, Tabellenaufzählung klein, Tabellentext, Tabellentext_klein, Tabellentext_Blocksatz, Tabellentext_kursiv, Textkörper sowie Überschrift und Verzeichnis 1-3

Angaben in der Projektbasis sind nicht abschliessend. Die Angaben sind zu korrigieren, erweitern oder zu löschen.
Oft sind Beispiele in kursiver Schrift angegeben. Diese sind nur fürs bessere Verständnis und sind während der Bearbeitung zu löschen

In den einzelnen Kapiteln sind für die Darstellungen praktisch immer Tabellen (ohne sichtbaren Rahmen) verwendet worden. In der ersten Tabellenspalte (Breite 4 cm) befindet sich die Absatzvorlage "Marginalie"

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3

1.1	Einleitung	3

1.2	Grundlagen	3

2	Tragwerkskonzept	3

2.1	Tragsystem / Tragwerksmodell	3

2.2	Abmessungen	4

2.3	Baugrund	4

2.4	Fundation	5

2.5	Baustoffe	5

2.5.1	Beton	5

2.5.2	Betonstahl / Baustahl	6

2.5.3	Spannstahl	6

2.5.4	Abdichtung und Belag	6

2.6	Konstruktion / -details	6

3	Tragwerksanalyse	7

3.1	Einwirkungen	7

3.1.1	Ständig	7

3.1.2	Veränderlich	8

3.1.3	Aussergewöhnlich	8

3.2	Gefährdungsbilder und Bemessungssituationen	8

3.2.1	Tragsicherheit	9

3.2.2	Gebrauchstauglichkeit	10

3.3	Anforderungen Tragsicherheit	10

3.4	Anforderungen Gebrauchstauglichkeit / Dauerhaftigkeit	10

4	Akzeptierte Risiken	12

5	Unterschriften	12

Allgemeines

Einleitung

Das vorliegende Dokument stützt sich auf die Nutzungsvereinbarung vom [Datum NV] ab.

Grundlagen

Normen	SIA 260:2013	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
SIA 261:2014	Einwirkungen auf Tragwerke
SIA 261/1:2003	Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen
SIA 262:2013	Betonbau
SIA 262/1:2003	Betonbau – Ergänzende Festlegungen
SIA 266:2003	Mauerwerk
SIA 266/2:2012	Natursteinmauerwerk
SIA 267:2013	Geotechnik
SIA 267/1:2003	Geotechnik – Ergänzende Festlegungen
SIA 269:2011	Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken
SIA 269/1:2011	Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen
SIA 269/2:2011	Erhaltung von Tragwerken – Betonbau
……….	……….
Projektierungs- grundlagen	TBA GR (2018)	Projektierungsgrundlagen 2018
……….	……….
Richtlinien	ASTRA (2011)	Richtlinien für konstruktive Einzelheiten von Brücken
ASTRA (2005)	Rückhaltesysteme
……….	……….
Projektgrundlagen	Archivdossier TBA GR. Nr. ………. Vermessungsaufnahmen ………. Oberbaudimensionierung TBA GR vom ………. ……….

Tragwerkskonzept

Evtl. einleitender Beschrieb zum Tragwerkskonzept

Tragsystem / Tragwerksmodell

Konzeptionelle Überlegungen	Beschrieb des grundsätzlichen Projektziele ………. Beispiel: Die grundsätzlichen Projektziele sind bei der Konstruktion und der Wahl der Materialien zu beachten; nämlich: ausgereifte, konstruktive Durchbildung des Bauwerks sowie hinsichtlich der Bauwerksqualität bewährte Detaillösungen.
Gilt auch für Neubauten → Text entsprechend anpassen, Textbox löschen Gesamtsystem und Lagerung vor Instandsetzung	Beschrieb des Haupttragsystem mit den wichtigsten Abmessungen und Merkmalen (evtl. mit Skizzen Grundriss und Schnitte) ………. Beispiel: Der Brückenüberbau misst gesamthaft 132.0 m in der Länge und ist 0.44 m stark. Auf der Seite A wird die Platte auf einer Länge von 42.0 m und auf der Seite B auf einer Länge von 36.0 m Instand gesetzt. Die 54.0 m dazwischen werden vollständig ersetzt. Die Platte wird in Ortbeton erstellt und schlaff bewehrt. Das Bauwerk entspricht einer mit Koffer überdeckten Lehnenbrücke. Die Spannweiten der 22 Brückenfelder betragen auf der Talseite 6.00 m. Die monolithischen Verbindungen der Brücke mit den Pfeilern und Widerlagerscheiben führen zu einer „schwimmenden“ Lagerung.
Gesamtsystem und Lagerung nach Instandsetzung	Beschrieb des Haupttragsystem mit den wichtigsten Abmessungen und Merkmalen ……….
Umbauarbeiten Instandsetzung	Aufdoppelung und Verstärkung der Fahrbahnplatte sowie Umbau des Brückenkordons Teilumbau der Widerlager Ersatz der Lagerkonstruktion ……..

Abmessungen

Hauptabmessungen	Fahrbahnplatte	10 m breit, Stärke variabel von 0.25-0.40 m
Stützen	4.00 m x 0.80 m, Höhen variabel
Bogentragwerk	……….
Widerlagerwände	……….
Brückenkordon	0.44 m x 0.60 m resp. mit Randstein 0.50 m x 0.60 m
Schleppplatten	3.00 m x 0.25 m
……….	……….
Durchflussprofil	Lichte Höhe	………. m
Lichte Breite	………. m
Freibord	………. m
Weiter Bauwerke	……….	……….

Baugrund

Baugrundverhältnisse	Beschrieb der Baugrundverhältnisse ………. Beispiel: Die Baugrundverhältnisse wurden nicht speziell untersucht. Das bestehende Bauwerk weist keine Anzeichen bezüglich ungenügenden Fundationsverhältnissen oder Hanginstabilitäten auf. Da die Brückenerneuerung keine massgebenden Änderungen der Einwirkungen mit sich bringt, wird auf weitere Abklärungen der Baugrundverhältnisse verzichtet. Es wird mit den Baugrundwerten des ehemaligen Projektes gerechnet.
Lockergestein	Schwach siltiger Kies mit Sand und Steinen	e = 21.5 ± 1.0 kN/m3 'k = 35.0 ± 2.0 ° c'k = 0.5 ± 0.5 kN/m2 ME = 60.0 ± 15.0 MN/m2
Fels	Bündnerschiefer	e = … ± … kN/m3 'k = … ± … ° c'k = … ± … kN/m2 ME = … ± … MN/m2
…	…	…

Fundation

Evtl. einleitender Beschrieb zu den Fundationsarten

Flachfundation	Widerlager	Widerlager A und B
Stützen	Alle Stützen
……….	……….
Schachtfundation	……….	……….
Pfahlfundation	……….	……….

Baustoffe

Für den Bau resp. die Instandsetzung der Kunstbaute werden folgende Baustoffe verwendet

Beton

Widerlager, Pfeiler, Oberbau	C 25/30	fcd = 16.5 N/mm2 cd = 1.0 N/mm2 Ecm = 32.0 kN/mm2 Dmax = 32.0 mm Expositionsklasse XF2 (CH)
Aufdoppelung Fahrbahnplatte	C 30/37	fcd = 20.0 N/mm2 cd = 1.1 N/mm2 Ecm = 33.0 kN/mm2 Dmax = 16.0 mm Expositionsklasse XF2 (CH)
Mauer mit Steinverkleidung	C 20/25	fcd = 16.5 N/mm2 cd = 1.0 N/mm2 Ecm = 30.0 kN/mm2 Dmax = 32.0 mm
Beton bestehend	…	fcd = …. N/mm2 cd = …. N/mm2 Ecm = …. kN/mm2 Dmax = …. mm
Reprofilierungen	Spritzmörtel	frosttausalzbeständig, gem. BB2 des TBA
…	…	…

Betonstahl / Baustahl

Betonstahl neu	B500B	fsd = 435.0 N/mm2 ks ≥ 1.08 ud ≥ 4.5 % Es = 205.0 kN/mm2
Betonstahl bestehend	III a (n.h.)	fsd = 390.0 N/mm2 ks ≥ 1.22 ud ≥ 4.5 % Es = 205.0 kN/mm2
Baustahl	S 235	fy = 235.0 N/mm2 y = 135.0 N/mm2 Es = 210.0 kN/mm2
…	…	…

Spannstahl

Spannstahl neu	Y1770C-6,0-I-T1 (Drähte, Ø 6 mm)	fpk = 1770.0 N/mm2 fpd = 1320.0 N/mm2 ud ≥ 2.0 % Ep = 205.0 kN/mm2
Spannstahl bestehend	…	fpd = … N/mm2 ud ≥ … % Ep = … kN/mm2 Pnom = … kN (pro Kabel)
…	…	…

Abdichtung und Belag

Abdichtung	PBD-Bahnen	5 mm Dichtungsbahnen vollflächig aufgeschweisst Randabschluss mit Dilatec PVC BE 300
Belag allgemein	Deckschicht Tragschicht Schutz-/Tragschicht	AC 8N 30 mm AC T 22N 80 mm AC T 16N 50 mm
Belag Trottoir	…	…
…	…	…

Konstruktion / -details

Fahrbahnübergänge	Beschrieb Fahrbahnübergangssysteme
Entwässerung	Beschrieb der Entwässerung ………. Beispiel: Das Längsgefälle der Oberfläche im Bereich der Brücke ist ungefähr konstant und beträgt ca. 10%. Das Quergefälle variiert zwischen -4.0% und 6.0% je nach Kurvenlage.
Werkleitungen	Beschrieb des Werkleitungssystem und deren Lage im Tragwerk
Leitschranken	Mit dem zeitgemässen Leitschrankensystem Typ ASTRA 21a (TBA GR Typ 2) ist eine wesentliche Anhebung der Fahrsicherheit auf dem exponierten Bauwerk verbunden.
Lärmschutz	…
…	…

Tragwerksanalyse

Nutzungszustände	Physikalische Gegebenheiten und Bedingungen während der Nutzungsdauer.

Nutzungszustand	Erläuterung	Typ der Einwirkung
Eigenlasten	Überbau, Pfeiler und Widerlager	ständig
Auflasten	Abdichtung, Belag, Leitschranken, Werkleitungen	ständig
Temperaturänderung	Zwängungen aus gleichmässiger und linearer Temperaturänderung	häufig
Schwinden / Kriechen	Zwängungen aus Überbau
Strassenverkehr	Lastmodell 1 auf ganze Verkehrsfläche Anfahr- und Bremskräfte Schwertransporte gemäss Projektierungsgrundlagen TBA GR	häufig selten selten
Schnee	Nicht massgebend, da keine gleichzeitige Wirkung mit massgebendem Lastfall durch den Verkehr	häufig
Wind	….	selten
Setzungen	Zwängungen aus unterschiedlichen Setzungen der Pfeiler / Widerlager	quasi-ständig
Erddruck	Erddruck aus Hinterfüllungen und Verkehr	ständig
Erdbeben	Bauwerksklasse II, Zone Z2, Baugrundklasse …	aussergewöhnlich
Brand	Nicht massgebende Schäden infolge lokal entfachten Bränden sind unbedenklich und werden akzeptiert	aussergewöhnlich
…	…	…

Einwirkungen

Ständig

Einwirkungen	Massnahmen	Weiterbearbeitung	Annahmen für Bemessung
Eigenlasten	Bemessung Ausführungskontrolle	Stat. Berechnung Kontrollplan	Beton: 25.0 kN/m3
Auflasten	Bemessung Ausführungskontrolle Nutzungsveränderung überwachen	Stat. Berechnung Kontrollplan Überwachungsplan	Koffer: 10.2 kN/m2 Belag (20 cm): 4.8 kN/m2 Kordon: 6.0 kN/m Geländer: 1.0 kN/m
Erddruck	Bemessung Ausführungskontrolle (Hinterfüllung, Verformung)	Stat. Berechnung Kontrollplan	ek = 20.0 kN/m3 'k = 32.0 ° ck = 0.0 kN/m2
…	…	…	…

Veränderlich

Einwirkungen	Massnahmen	Weiterbearbeitung	Annahmen für Bemessung
Strassenverkehr	Bemessung Nutzungsveränderung überwachen	Stat. Berechnung Überwachungsplan	Anz. Fahrstreifen: n = 2 LM 1: Qk1 = 300.0 kN Qk2 = 200.0 kN Qki = 0.9 qk1 = 9.0 kN/m2 qk2 = 2.5 kN/m2 qkr = 2.5 kN/m2 qki = 0.9 Anfahr- und Bremskräfte gem. SIA 261, Art. 10.2.4
Schwertransport	Nachrechnung Überprüfung Nutzungsveränderung überwachen	Stat. Berechnung Überwachungsplan	Lasten gem. Schema TBA-GR → Angabe der Auflagen
Schnee	Bemessung	Stat. Berechnung	Gem. Norm SIA 261, Art. 5 h0 = 560 m sk = 1.4 kN/m2 Dachformbeiwert: i = 0.8 Exposition: Ce = 1.0 qk = 1.1 kN/m2
Setzungen	Bemessung Überwachung während Nutzung (Setzungsverhalten)	Stat. Berechnung Kontrollplan Überwachungsplan	Differentielle Setzung von 10 mm eines Pfeilers / Widerlagers
Stapellast temporär	Bemessung	Stat. Berechnung	Flächenlast aus Verkehr für Baugrubensicherungen: qek = 15.0 kN/m2
Temperatur	Bemessung	Stat. Berechnung	Gem. Norm SIA 261, Art. 7 Koeffizient: T = 10-5 1/°C gleichmässig: T1k = ±20.0 °C linear: T2k = ±6.0 °C
Wind	Bemessung	Stat. Berechnung	Gem. Norm SIA 261, Art. 6: Geländekategorie III qp0 = 0.9 kN/m2 ch = 1.05 cred = 1.0 mit Verkehr: cf1 = 1.11 (SIA 261, q1 = 5.8 kN/m Anhang C, cf2 = 0.63 Tabelle 63) q1 = 7.9 kN/m
…	…	…	…

Aussergewöhnlich

Einwirkungen	Massnahmen	Weiterbearbeitung	Annahmen für Bemessung
Erdbeben	Bemessung Konstruktive Durchbildung	Stat. Berechnung Pläne	Gemäss Norm SIA 261, Art. 16: Zone 2, BWK II, Baugrundklasse, Mikrozone ….
…	…	…	…

Gefährdungsbilder und Bemessungssituationen

Allgemein	Gefährdungsbilder zeigen mögliche kritische Situationen von unterschiedlichen physikalischen Einwirkungen auf, welche zum Versagen des Bauwerks führen können. In der daraus entstehenden Bemessungssituation werden jeweils pro Gefährdungsbild mögliche Kombinationen und Anordnungen von Einwirkungen mit unterschiedlicher Gewichtung (Leitgefahr, Begleitumstände) zu kritischen Lastfällen zusammengestellt. Die Gefährdungsbilder resp. Bemessungssituationen stellen die Basis für die Nachweise der Tragsicherheit resp. Gebrauchstauglichkeit dar.
Lastfaktoren	Die Lastfaktoren gelten grundsätzlich gem. SIA 260 Tabelle 1. Für GZ 1 und 2 ist die Leiteinwirkung im allgemeinen Q = 1.5. Die Lastfaktoren (GZ 2) der ständigen Lasten betragen G,sup = 1.35 resp. G,inf = 0.8 (Ausnahme: SIA 267 Ziff. 8.5.2.4). Die restlichen Lastfaktoren sind der Norm zu entnehmen resp. in der Statik festgehalten.

Tragsicherheit

Ständige Einwirkung	GEFÄHRDUNGSBILD Lastfall	Leitgefahr	Begleitumstände (Einwirkungsgruppe)
Eigenlasten und Auflasten Vorspannung Erddruck	VERSAGEN UNTER NUTZLASTEN
Strassenverkehr	Strassenlasten (LM 1)	Wind
Strassenverkehr	Strassenlasten (LM 1)	Temperatur
Schwertransport	Schwertransport gem. Lastersatzschema TBA	Verkehr gem. Merkblatt TBA
…	…	…
VERSAGEN UNTER SETZUNGEN
Setzung Pfeiler	Strassenlasten (LM 1)	Wind
Setzung Widerlager	Strassenlasten (LM 1)	Temperatur
…	…	…
VERSAGEN UNTER ERDBEBEN
Erdbeben	Bodenbeschleunigung	Temperatureinwirkung
…	…	…
VERSAGEN UNTER …
…	…	…

Gebrauchstauglichkeit

Ständige Einwirkung	BEMESSUNGSSITUATION	Leiteinwirkung	Begleiteinwirkungen
VERFORMUNGEN DES ÜBERBAUS
Eigenlasten und Auflasten Vorspannung Erddruck Schwinden und Kriechen	Häufige Lastfälle	11 • Qk1	2i • Qki
Strassenverkehr	Strassenlasten (LM 1)	Temperatur
…	…	…
Seltene Lastfälle	F • Qk1	0i • Qki
Strassenverkehr	Strassenlasten (LM 1)	Wind
Schwertransport	Schwertransport gem. Lastersatzschema TBA	Verkehr gem. Merkblatt TBA
…	…	…
Quasi-ständige Lastf.	2i • Qki	-
Setzung / Verkippung	Quasi-ständiger Wert der veränderlichen Einwirkung i
Temperatur	Temperatur
…	…

Anforderungen Tragsicherheit

Allgemein	Die Gewährleistung der Tragsicherheit wird vor allem durch die normgemässe Berechnung und Bemessung sowie durch die konstruktive Durchbildung des Tragwerks gewährleistet.

Anforderungen	Massnahmen	Weiterbearbeitung	Annahmen für Tragwerksanalyse und Bemessung
Ausreichender Tragwerkswiderstand Ed ≤ Rd	Bauteilabmessungen und Bewehrungsgehalt	Statische Bemessung	Tragwerksnormen SIA 260 - 269
…	…	…
Ausreichender Baugrundwiderstand	Geologische Untersuchung	Statische Bemessung	Kennwerte und Modelle aus geologischem Bericht und SIA 267
…	…	…
Hochwasserschutz	Genügend grosses Durchflussprofil	Rücksprache mit Abteilung Wasserbau	keine
…	…	…

Anforderungen Gebrauchstauglichkeit / Dauerhaftigkeit

Allgemein	Zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit stehen vor allem die konstruktive Durchbildung des Tragwerks sowie eine geeignete Materialwahl im Vordergrund. Zudem sind Ausführungskontrollen von grosser Wichtigkeit für die Dauerhaftigkeit.

Anforderungen	Massnahmen	Weiterbearbeitung	Annahmen für Tragwerksanalyse und Bemessung
Entwässerung der Fahrbahn	Ausreichendes Gefälle auf der Fahrbahn und in Entwässerungsleitungen	Detailpläne, Entwässerungskonzept, Kontrollplan	Vorhandenes Längs- und Quergefälle ist genügend
Abläufe in genügender Grösse bei Tiefpunkten im Gefälle	Bau-/Ausführungsprojekt	Fläche pro Ablauf ca. 250 m2
Spülmöglichkeiten	Detailpläne	Spülung aus Einlaufschächten
Periodische Kontrollen und Reinigung der Leitungen	Unterhaltsplan
Ausführungskontrollen	Kontrollplan
…	…	…
Korrosionsschutz Bewehrung	Abdichtung Fahrbahn	Bau-/Ausführungsprojekt
Ausreichende Betonüberdeckung	Stat. Berechnung, Bau-/ Ausführungsprojekt	Gem. Projektierungsgrundlagen TBA Allgemein: 40 – 50 mm OK Fahrbahn und Kordon 50 – 60 mm
Betonrezeptur nach Expositionsklasse	Kontrollplan	Gem. Projektierungsgrundlagen TBA GR: XF2
Bewehrung mit erhöhtem Korrosionswiderstand bei Unterschreitung der Überdeckung	Bau-/Ausführungsprojekt	Gem. Projektierungsgrundlagen TBA GR: Montagebewehrung mit Stahl Werkstoff-Nr. 1.4362 (ev. 1.4571)
Dichtigkeit Fahrbahnübergang	Bau-/Ausführungsprojekt
Ausführungskontrollen	Kontrollplan
…	…	…
Korrosionsschutz Stahlteile	Feuerverzinkung Türen / Geländer	Bau-/Ausführungsprojekt
Lager aus hochlegiertem Stahl	Bau-/Ausführungsprojekt
…	…	…
Verformungen	Ausreichende Steifigkeit	Stat. Berechnung	Grenzwerte gem. SIA 260 Anhang B
Überwachung der Verformungen während und nach dem Bau	Kontrollplan, Überwachungsplan
Voreinstellungen Lager	Detailplan, Kontrollplan
…	…	…
Risse	Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissweiten	Stat. Berechnung	Erhöhte Anforderungen bez. Rissbildung gem. SIA 262, Art. 4.4.2.3
Betonierprogramm (Termin, Etappierung, Frischbetonkontrolle)	Bau-/Ausführungsprojekt Kontrollplan
Nachbehandlung	Kontrollplan
…	…	…
Schwingungen	Ausreichende Steifigkeit	Stat. Berechnung
…	…	…
Dauerhaftigkeit	Bewährte Materialien mit gut erreichbaren Anforderungen	Bau-/Ausführungsprojekt
Bewährte konstruktive Details mit hoher Ausführungsqualität	Bau-/Ausführungsprojekt	Projektierungsgrundlagen TBA GR
Betonrezeptur je nach Expositionsklasse (Frost- / Frosttausalzbeständigkeit)	Kontrollplan	Gem. Projektierungsgrundlagen TBA GR: XF2
Nachbehandlung, je nach Witterung, Temperatur	Kontrollplan
Ausführungskontrollen	Kontrollplan
…	…	…
…	…	…	…

Akzeptierte Risiken

Sabotage Vandalismus	Sabotage und Vandalismus, soweit sie nur mit unverhältnismässigem Aufwand zu verhindern sind.
Lawinen	Lawinen mit einer Wiederkehrperiode von grösser als 300 Jahren.
Hochwasser	Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode von grösser als 100 Jahren.
Brand / Explosion	Unter dem Brückenbauwerk
…	…

Unterschriften

Projektverfasser	Ingenieurbüro Ingenieurbüro Zusatz Strasse Nr PLZ Ort Ort, Datum Name PV ………………………..........