Schweizerische Hauptstrasse / Verbindungsstrassen
Kanton Graubünden
Mappe ...…..	Beilage ...…..
Strassennummer
Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018 (dieses Feld ist zu löschen) 2144 Str. Nr.Str. Nr.
StrassennameStrassenzug	Bauabschnitt:	Km
Strassenanfang	0.00
Strassenname	Kunstbautenname
Strassenende	KM-ENDE
xx yy zzEffektive Baulänge: m
bauprojekt
KunstbautennameKunstbautenname
Kontrollplan
Plan Nr.: Plannummer /	DatumDatum: Datum
Kantonale Behörde:	Eingangsstempel:	IngenieurbüroIngenieurbüro ZusatzDer Projektverfasser
Strasse NrDie Regierung des PLZKantons Graubünden	Ingenieurbüro Ingenieurbüro Zusatz Strasse Nr. PLZ Ort
OrtTiefbauamt Graubünden	xx yy zz Kunstbauten-Nr.:

Hinweise zum Hauptdokument
(Seite nach Erstellung Dokument löschen & Inhaltsverzeichnis anpassen)

ASK-Felder in der Titelseite → Titelseite anwählen → alles markieren (Ctrl A) → F9 drücken, dann erscheinen die Eingabefelder!!!

Angaben im Kontrollplan sind nicht abschliessend. Die Angaben sind zu korrigieren, erweitern oder zu löschen.

Sämtliche Formatvorlagen sind bereits definiert: alle Formatvorlagen mit "TB_" gehören zur Titelseite. Die restlichen Formatvorlagen gehören zum Hauptdokument (Formatvorlagen → "Verwendet" anzeigen).
Dies sind: Fusszeile, Inhaltsverzeichnisüberschrift, Kopfzeile, Marginalie, Standard, Tabellenaufzählung, Tabellenaufzählung klein, Tabellentext, Tabellentext_klein, Tabellentext_Blocksatz, Tabellentext_kursiv, Textkörper sowie Überschrift und Verzeichnis 1-3

Im Objektbeschrieb (Kapitel 2) ist nur zu beschreiben, was für die Bedeutung des Bauwerks sowie für dessen Überwachung und Unterhalt relevant ist. Die Standardüberwachung gemäss der Weisung für die Projektierung von Kunstbauten ist nicht nochmals zu beschreiben.

Bei der besonderen Überwachung (Kapitel 3) sind nur Überwachungsmassnahmen definiert, welche über die Standardüberwachung und den betrieblichen Unterhalt (Definitionen siehe Weisungen für die Projektierung von Kunstbauten) des TBA GR hinausgehen.

Hinweise zu den Anhängen

Die Anhänge 1 - 4 sind im Überwachungsplan - sofern erforderlich - aufzuführen

Die Anhänge 5 folgende sind jeweils als separate Dokumente zu erstellen (pro Anhang ein Dokument), damit diese im Laufe der Überwachung einfach ergänzt, angepasst und ausgewechselt werden können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3

2	Grundlagen	3

3	Wesentliche Instandsetzungsarbeiten	4

4	Materialien bestehende Konstruktion	4

5	Qualitätsrelevante Tätigkeiten	4

5.1	Hilfseinrichtungen	4

5.2	Tragkonstruktionen	4

5.3	Ausbau	4

6	Abkürzungen	5

7	Projektorganisation	5

8	Überwachung der Bauausführung	6

8.1	Baumeisterarbeiten	6

8.2	Schlosserarbeiten	9

8.3	Temporäre Einrichtungen	9

8.4	Überwachungsmessungen	9

ANHANG (Beispiele)

Einleitung

Mit dem Kontrollplan wird garantiert, dass sämtliche qualitätsrelevanten Punkte allen am Bau beteiligten Fachleuten bekannt sind.

Der Projektverfasser trägt alle qualitätsrelevanten Vorgänge und Annahmen im Kon-trollplan zusammen, damit diese auf der Baustelle auch umgesetzt und überprüft wer-den.

Die öBL dokumentiert die Qualitätssicherung im Prüfplan. Der Prüfplan mit den ent-sprechenden Resultaten der Prüfungen (z.B. Prüfberichte von Labors, eigene Auf-zeichnungen etc.) bilden nach der Bauvollendung eine Beilage des Archiv-Dossiers der Kunstbaute. Objektbeschrieb

Grundlagen

Normen	SIA 260:2013	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
SIA 261:2014	Einwirkungen auf Tragwerke
SIA 261/1:2003	Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen
SIA 262:2013	Betonbau
SIA 262/1:2003	Betonbau – Ergänzende Festlegungen
SIA 266:2003	Mauerwerk
SIA 266/2:2012	Natursteinmauerwerk
SIA 267:2013	Geotechnik
SIA 267/1:2003	Geotechnik – Ergänzende Festlegungen
SIA 269:2011	Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken
SIA 269/1:2011	Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen
SIA 269/2:2011	Erhaltung von Tragwerken – Betonbau
SN EN 206-1	Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
……….	……….
Bestimmungen	BB TBA GR	Besondere Bestimmungen Teil 1, Werkvertrag NPK 102
BB2 TBA GR	Besondere Bestimmungen Teil 2, Ausgabe 2007
……….	……….
Weisungen	TBA GR (2017)	Weisungen für die Projektierung von Kunstbauten
TBA GR (2017)	Projektierungsgrundlagen
……….	……….
Richtlinien	ASTRA (2011)	Richtlinien für konstruktive Einzelheiten von Brücken
ASTRA (2005)	Rückhaltesysteme
……….	……….
Projektgrundlagen	Ausführungspläne Werkverträge mit Unternehmungen ………. ……….

Wesentliche Instandsetzungsarbeiten

Abbruch Brückenüberbau Abbruch Flügelmauerkronen Neubau Flügelmauerkronen und Fahrbahnplatte, Kordon 45 cm mit Stellplatte SN 8 gemäss Normalien TBA Neubau Schleppplatten Neubau Leitschranken Aufbringen einer PBD-Abdichtung auf Brücke

Materialien bestehende Konstruktion

Von der bestehenden Brückenkonstruktion werden nur die Widerlager aus Beton und Bruchsteinmauerwerk nicht abgebrochen.

Qualitätsrelevante Tätigkeiten

Hilfseinrichtungen

Lichtsignalanlage	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Mittelabschrankungen	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Abbruch- und Lehrgerüste	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Schutzwand für Abbrucharbeiten	Beschrieb Kontrolltätigkeit
………	………….

Tragkonstruktionen

Abbrucharbeiten bestehender Brückenüberbau und Flügelmauerkronen	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Fräs- und Bohrarbeiten	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Absteckung	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Verlegen der Bewehrungen	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Geschrabute (Swif D) und gebohrte (Hilti HIT HY 150) Bewehrungsanschlüsse	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Schal- und Betonierarbeiten	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Nivellement an Fahrbahnplatte	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Nivellement an Kordon	Beschrieb Kontrolltätigkeit
………	………….

Ausbau

Fundationsschichten	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Abdichtung Fahrbahnplatte	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Belagseinbau	Beschrieb Kontrolltätigkeit
Montage Leitschranken	Beschrieb Kontrolltätigkeit

Abkürzungen

PL	Projektleitung
PV	Projektverfasser
tBL	Technische Bauleitung
öBL	Örtliche Bauleitung
U	Unternehmer
SBL	Strassenbaulabor
SP	Spezialist

Projektorganisation

Überwachung der Bauausführung

Baumeisterarbeiten

Bauteil	Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement	Prüfung/ Kontrolle	Anforderungen	Ausführung der Prüfung/ Kontrolle	Ort	Zeitpunkt	Häufigkeit	Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird
Fahrbahnplatte und -Träger/ Flügelmauer-kronen	Abbruch best. Brückenüberbau und Mauerkronen der Flügelmauern	Kontrolle Ausführung. Überwachung des Abbruchs insbesondere Frässchnitt.	Gemäss Ausführungsplänen. Keine Beschädigungen der zu erhaltenden Bausubstanz (WL)	U/öBL	Fahrbahnplatte und Mauerkronen	Während der Abbrucharbeiten	fortlaufend	Korrektur des Abbruchvorganges
Widerlager- und Flügelmauern	Mauerkronen	Kontrolle Zustand Mauerkronen vor Ausführung der neuen Konstruktionen	Einwandfreier Zustand, Intakte, kompakte Mauerkronen	öBL /tBL	Widerlager und Flügelmauern	Nach Abbruch des Brückenüberbaus	einmal	Neu betonieren oder instandsetzen der Mauerkronen
Kontaktfläche Widerlagerkrone - Konstruktionsbeton Überbau	Kontrolle Sauberkeit	Reinigen mit Wasserhochdruck	öBL	Widerlager und Flügelmauern	Vor dem Betonieren des Überbaus	einmal	Zusätzliche Reinigung anordnen
Gebohrte Bewehrungsanschlüsse	Lage und Teilung der Anschlussbewehrung Bohrlochtiefe, Bohrlochdurchmesser und Reinigung Bohrloch	Gemäss Plänen/ Produktehersteller	U/öBL	Widerlager und Flügelmauern	Während den Arbeiten	stichprobenartig	Korrektur nach Angabe öBL
Instandsetzung bestehende Widerlagerwände	Abgrenzung der Abtragsflächen mit Frässchnitt, Betonabtrag	Sauberer Frässchnitt t=10mm als Abgrenzung. Schadhafter Beton vollständig entfernt.	U/öBL	Widerlager	Während den Arbeiten	fortlaufend	Anordnung grössere Abtragstiefe
Entrosten / Ersatz bestehende Bewehrungen. Genügende Betonüberdeckung der Reprofilierten Flächen	Entrosten: Reinheitsgrad Sa 2.5. Überdeckung 40-50mm	U/öBL	Widerlager	Während den Arbeiten	fortlaufend	Nachschleifen oder -bürsten der Bewehrung oder Bewehrungsersatz. Korrektur Schichtstärke Reprofilierung
Bauteil	Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement	Prüfung/ Kontrolle	Anforderungen	Ausführung der Prüfung/ Kontrolle	Ort	Zeitpunkt	Häufigkeit	Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird
Fahrbahn-platte, Flügelmauerkronen und Schlepp-Platten	Absteckung	Absteckungsaxe. Absteckungspunkte 1, 2 und 3. Kontrolle Absteckungsaxe = Widerlageraxe. Absteckung Höhenkoten	Genauigkeit 0.5cm	U/öBL	Fahrbahnplatte, Widerlager	Während Absteckungsarbeiten	fortlaufend	Mass- und Höhenkorrekturen
Bewehrung	Verlegung	Verlegung nach Plan	U/tBL	Alle neuen Bauteile	min. 1Tag vor dem Betonieren	Je nach unterer und oberer Bewehrung	Korrektur nach Angabe tBL
Geschraubte Bewehrungsanschlüsse Swif-1-D	Kontrolle Typ. Lage und Teilung der Anschlussbewehrung. Kontrolle Anziehdrehmoment	Typ D = Dynamisch. Lage und Teilung gem. Ausführungsplänen. Anziehdrehmoment D=14mm: 150Nm D=16mm: 200Nm D=18mm: 250Nm	U/tBL	Arbeitsfuge zwischen 1. und 2. Etappe	Vor und während Versetzarbeiten	Stichprobenartig	Korrektur nach Angabe tBL
Fahrbahn-platte, Flügelmauerkronen und Schlepp-Platten	C 25/30, XF2 (CH), C2 oder C3	Erstprüfung	Gemäss gültiger Liste Strassenbaulabor	U/öBL	Im Werk / auf Baustelle	Vor der Materialbestellung	einmal	Keine Bestellung
FBK	Gemäss Kennwertblatt aus Erstprüfung	U/SBL	Bei Umschlaggerät	Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen	…..	Lieferung nicht einbringen/ neue Lieferung neue Lieferung prüfen
Würfel	Gemäss SN EN 206-1	U/SBL	Bei Umschlaggerät	Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen	…..	Bohrkernentnahme am Bauwerk und Prüfung Bohrkerndruckfestigkeiten
Oberfläche (zur Aufnahme der Abdichtung)	Ebenheit, Rauhigkeit	Gemäss BB2, Anhang 10, Abstiche unter 2m-Latte max. 10mm, max. Rautiefe 1.5mm	U/öBL	Fahrbahnplattenoberfläche	nach dem Betonieren	1x	Nach Angabe öBL/tBL und PL
Nachbehandlung	Überprüfung des Umfanges und der Zweckmässigkeit	BB2 – Anhang 10, Abdecken mit Plastikfolien u. Thermomatten während min. 10 Tagen	U/öBL	Betonflächen	Mind. bis 10 Tage nach dem Betonieren	fortlaufend	Korrektur vor Ort nach Angabe öBL
Bauteil	Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement	Prüfung/ Kontrolle	Anforderungen	Ausführung der Prüfung/ Kontrolle	Ort	Zeitpunkt	Häufigkeit	Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird
Kordon	Bewehrung	Visuelle Kontrolle	Verlegen nach Plangen Binddrähte aus nichtrostendem Stahl	U/öBL	Kordon	min. 1Tag vor dem Betonieren	Bei jeder Etappe	Korrektur nach Angabe tBL
C 25/30, XF2 (CH), C2 oder C3	Erstprüfung	Gemäss gültiger Liste Strassenbaulabor	U/öBL	Im Werk / auf Baustelle	Vor der Materialbestellung	einmal	Keine Bestellung
FBK	Gemäss Kennwertblatt aus Erstprüfung	U/SBL	Bei Umschlaggerät	Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen	….	Lieferung nicht einbringen/ neue Lieferung neue Lieferung prüfen
Würfel	Gemäss SN EN 206-1	U/SBL	Bei Umschlaggerät	Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen	….	Bohrkernentnahme am Bauwerk und Prüfung Bohrkerndruckfestigkeiten
Nachbehandlung	Überprüfung des Umfanges und der Zweckmässigkeit	Gemäss BB2 – Anhang 10, Abdecken mit Plastikfolien u. Thermomatten während min. 10 Tagen	U/öBL	Betonflächen	Mind. bis 10 Tage nach dem Betonieren	fortlaufend	Korrektur vor Ort nach Angabe öBL
Hydrophobierung	Eignungsnachweis	Produkt gemäss gültiger Liste Strassenbaulabor	U/öBL	Kordon	Min. 5 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten	einmal	Zugelassenes Produkt verwenden
Untergrundfeuchtigkeit	Gemäss BB2 -Anhang 14, Punkt 7.8	U/öBL	Kordon	Vor der Applikation	fortlaufend	Warten bis Untergrund genügend trocken ist
Aufgebrachte Menge	Gemäss Produktelieferant	U/öBL	Kordon	Während der Applikation	fortlaufend	Zusätzlichen Anstrich aufbringen
Flächendeckende Wirkung	Wasser muss ganzflächig abperlen	U/öBL	Kordon	>3Tage nach Applikation	einmal	Korrektur

Schlosserarbeiten

Bauteil	Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement	Prüfung/ Kontrolle	Anforderungen	Ausführung der Prüfung/ Kontrolle	Ort	Zeitpunkt	Häufigkeit	Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird
Leitschranken	Bohrungen	Kontrolle des plangemässen Standortes ohne Tangierung der Kordonbewehrung	Gem. Plan	U/öBL	Gesamte Brücke und Flügelmauern	Während der Ausführung	stichprobenweise	Korrektur
Pfostenverankerungen	Zugversuch	Prüfkraft 60kN	SBL	Gesamte Brücke und Flügelmauern	Vor der Montage der Pfosten	4 Zugversuche	Nach Angabe öBL/tBL
Korrosionsschutz	Kontrolle der Korrosionsschutzstärke	Pfosten und Handlauf 90m Planken 60m	SBL/tBL	Gesamte Brücke und Flügelmauern	Während der Ausführung	2 Handläufe 2 Pfosten 2 Planken	Korrektur

Temporäre Einrichtungen

Bauteil	Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement	Prüfung/ Kontrolle	Anforderungen	Ausführung der Prüfung/ Kontrolle	Ort	Zeitpunkt	Häufigkeit	Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird
Lehrgerüst / Schalungen Flügelmauerkordon	Brücken- und Kragplatten	Kontrolle Statik Gerüst inkl. Fundation	SIA Normen, Werkvertrag	U/tBL	Fahrbahnplatte und Flügelmauerkordon	Planungs- und Ausführungsphase	2 Wochen vor Beginn der Montage	Korrektur nach Vorschlag U und Genehmigung tBL
Kontrolle der Bauausführung	Gemäss Pläne U (genehmigt durch tBL)	U/öBL/tBL	Fahrbahnplatte und Flügelmauerkordon	Während der Ausführung	fortlaufend	Korrektur nach Vorschlag U und Genehmigung tBL

Überwachungsmessungen